

**АДМИНИСТРАЦИЯ**

**МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ**

**СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ ДЕРЕВНЯ АСЕНЬЕВСКОЕ КАЛУЖСКОЙ ОБЛАСТИ**

**ПОСТАНОВЛЕНИЕ**

**« 18 » апреля 2022 г. д. Асеньевское № 71**

**Об утверждении сметной документации**

**по «Обустройство детской площадки деревни Дылдино, Боровский район, Калужская область»**

Для участия в программе **«Обустройство детской площадки деревни Дылдино, Боровский район, Калужская область»**

1. Утвердить стоимость проекта **«Обустройство детской площадки деревни Дылдино, Боровский район, Калужская область»** сумме 1181462,40 (один миллион сто восемьдесят одна тысяча четыреста шестьдесят два рубля сорок копеек), в том числе по разделам:

- **Планировка участка: механизированным способом**

**- Разработка грунта в траншеях экскаватором «обратная лопата» с ковшом вместимостью 0,5 (0,5-0,63) м3, в отвал группа грунтов: 2**

- **Устройство основания под фундаменты: щебеночного (=0,1 м)**

**- Щебень М 600, фракция 20-40 мм, группа 2**

- **Установка бортовых камней бетонных: при других видах покрытий**

- **Камни бортовые БР 100.20.8, бетон В22,5 (М300), объем 0,016 м3**

- **Смеси бетонные тяжелого бетона (БСТ), класс В15 (М200)**

- **Раствор готовый кладочный, цементный, М100**

- **Планировка участка: вручную**

- **Разработка грунта в траншеях экскаватором «обратная лопата» с ковшом вместимостью 0,5 (0,5-0,63) м3, в отвал группа грунтов: 2**

- **Устройство прослойки из нетканого синтетического материала (НСМ) в земляном полотне: в "обойме"**

- **Полотно иглопробивное для дорожного строительства: «Дорнит-2»**

- **Устройство подстилающих и выравнивающих слоев оснований: из песка**

- **Песок природный для строительных: работ средний с крупностью зерен размером свыше 5 мм-до 5% по массе**

- **Копание ям вручную без креплений для стоек и столбов: без откосов глубиной до 0,7 м, группа грунтов 2 (=0,5 м глубиной)**

- **Устройство фундаментов-столбов: бетонных**

- **Качели на цепочках двойные**

- **Качалка-балансир: одинарная, размеры 660х2300х400 мм**

- **Карусель: "Круг", размеры 2600х26000х1300 мм**

- **Песочный дворик с горкой**

- **Гимнастический комплекс для воркаут**

- **Скамья парковая без спинки**

- **Урна металлическая с крышкой**

- **Разработка грунта вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами, группа грунтов: 2**

- **Устройство постели при одном кабеле в траншее**

- **Песок природный для строительных: работ средний с крупностью зерен размером свыше 5 мм-до 5% по массе**

- **Кабель, прокладываемый в траншее, масса 1 м кабеля: до 0,6 кг**

- **Кабель силовой с алюминиевыми жилами АВВГ 4х4-660**

- **Засыпка вручную траншей, пазух котлованов и ям, группа грунтов: 2**

- **Установка металлических столбов высотой до 4 м: с погружением в бетонное основание**

**- Опоры со светильником «Марс»**

**- Установка стальных конструкций, остающихся в теле бетона**

**- Закладная из трубы Д89 с оголовком 1,5 м Материал: металл**

**- Щитки осветительные, устанавливаемые в нише: болтами на конструкции, масса щитка до 6 кг**

2.Контроль за исполнением данного постановления оставляю за собой.

**Глава администрации**

**МО СП деревня Асеньевское И.Н. Жильцова**

**Исполнитель: Панова Н.В. Тел:8(48438)3-61-25**